Техническую готовность мест проведения итогового собеседования для проведения и проверки итогового собеседования

*1.1. Региональный уровень.*

В таблице 1.1 приведены требования к аппаратному обеспечению рабочих станций регионального уровня.

|  |  |
| --- | --- |
| Компонент | Конфигурация |
| Центральный процессор | Тактовая частота: не менее 1 ГГцПоддержка PAE, NX, SSE2. |
| Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб |
| Объем свободного дискового пространства | Не менее 40 Гб |
| Сетевая плата | Скорость передачи данных: не менее 100 Мбит/сек |
| Источник бесперебойного питания | Время автономной работы: не менее 15 минут |

*Таблица 1.1 - Требования к аппаратному обеспечению рабочих станций на региональном уровне*

В таблице 1.2 приведены требования к программному обеспечению серверов и рабочих станций на региональном уровне.

|  |  |
| --- | --- |
| Компонент | Конфигурация |
| Серверная операционная система | Windows Server 2008 R2 или более поздняя версия |
| СУБД | SQL Server 2008 R2 или более поздняя версия |
| Клиентская операционная система | Windows 8.1 или более поздняя версия |
| Дополнительное ПО | На рабочей станции, предназначенной для получения и отправки экзаменационных материалов, должны быть установлены: ViPNet Client;интернет-браузер. |

*Таблица 1.2 - Требования к программному обеспечению серверов и рабочих*

*1.2. Уровень образовательных организаций.*

В таблице 1.3 приведены требования к оборудованию, которое должно входить в состав рабочей станции в штабе общеобразовательной организации.

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая станция | Наличие стабильного интернет-соединения |
| Возможность подключения съемных накопителей |
| Лазерный принтер | Поддержка формата бумаги A4Скорость печати: не менее 30 стр/минРазрешение печати: не менее 600x600 dpi |
| Источник бесперебойного питания | Время автономной работы: не менее 15 минут |

*Таблица 1.3 - Требования к оборудованию рабочей станции в штабе общеобразовательной организации*

В следующей таблице 1.4 приведены требования к аппаратному обеспечению рабочей станции в штабе образовательной организации.

|  |  |
| --- | --- |
| Компонент | Конфигурация |
| Центральный процессор | Характеристики зависят от требований установленной операционной системы |
| Объем оперативной памяти | Зависит от требований установленной операционной системы |
| Объем свободного дискового пространства | Не менее 40 Gb  |
| Сетевая плата | Скорость передачи данных: не менее 100 Мбит/сек |

*Таблица 1.4 - Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции в штабе общеобразовательной организации*

В таблице 1.5 приведены требования к аппаратному обеспечению рабочих станций в аудиториях образовательных организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Компонент | Конфигурация |
| Центральный процессор | Характеристики зависят от требований установленной операционной системы |
| Объем оперативной памяти | Не менее 2 Gb |
| Объем свободного дискового пространства | Не менее 40 Gb  |
| Источник бесперебойного питания | Время автономной работы: не менее 15 минут |

*Таблица 1.5 - Требования к аппаратному обеспечению рабочих станций в аудиториях общеобразовательных организаций*